Método de exploración

Reflexión | Elija esta opción para originales en papel (no transparencias) que estén hechos de un tipo de material no transparente, como fotografías, prospectos, periódicos, etc.
Transmisión | Elija esta opción para objetos transparentes (a través de los cuales pueda pasar la luz, como diapositivas de retroproyectores) si ha instalado un adaptador de transparencias y está activado.
Negativo | Elija esta opción para negativos fotográficos o películas si ha instalado y activado un adaptador de transparencias.
ADF | Exploración por medio del alimentador automático.

#### Tipos de imágenes

Documento B/N | Para documentos en blanco y negro
Foto B/N | Para fotos en blanco y negro
Color real, RGB | Para imágenes en color en modo RGB
Color real, CMYK | Para imágenes en color en modo CMYK
256 colores | Para imágenes en 256 colores
Foto web | Para imágenes en 216 colores con una resolución de 72 ppp
Fax | Para documentos en blanco y negro con una resolución de 200 ppp
OCR | Para documentos en blanco y negro con una resolución de 300 ppp

#### Resoluciones de imágenes
El ajuste Resolución determina la cantidad de información que capturará el escáner en la imagen explorada y se mide en puntos por pulgada (ppp). Cuanto más alta sea la resolución, tanto mayor será la precisión de los detalles y el tamaño del archivo. El ajuste predeterminado es 300 ppp.

Refinar

No refinar | El refinado es una opción de procesamiento previo que puede utilizarse para minimizar la apariencia de interferencias visuales antiestéticas (efecto muaré).
Impresión artística (175 lpp) | Suaviza el efecto de puntos finos que aparece en impresiones artística de alta calidad.
Revista (133 lpp) | Suaviza el efecto de puntos finos que aparece en revistas impresas en papel glaseado.
Periódico (85 lpp) | Suaviza el aspecto "áspero" encontrado frecuentemente en los periódicos.
Personalizar | El usuario especificará el valor de líneas por pulgada (lpp). Cuando se selecciona Personalizar, se activa la barra de desplazamiento. Los valores están comprendidos entre 20 y 300 lpp. El ajuste predeterminado es 120 lpp.

| Original
| Imagen refinado de revista

Filtrar

No filtrar | Esta opción mantiene los valores de píxels de la imagen original, es decir, no se realiza ningún suavizado ni perfilado.
Perfilar o Perfilar más | Aumenta el contraste en los puntos de contacto de áreas luminosas y oscuras de una imagen.
Difuminar o Difuminar más | Reduce el contraste entre los píxels adyacentes para crear una imagen más suavizada.

Original | Difuminar más | Perfilar más

Ajuste automático
La función Ajuste automático proporciona un sencillo control para ajustar los valores dentro del cuadro de selección. Si la casilla Ajuste automático está marcada, la herramienta correspondiente calculará automáticamente los valores óptimos para la imagen incluida en el cuadro de selección. Cuando se marca esta casilla, la previsualización se regenera inmediatamente para mostrar el efecto del procesamiento automático.

### Escala

Este comando aumenta o reduce automáticamente una imagen al tiempo que se examina segá el factor de escala seleccionado. Cuanto más pequeño sea el factor de escala, más r?ida será la velocidad de procesado y mejora y menor el tamaño del archivo. La configuración predeterminada es 100%.

Nota: Existe una estrecha relación entre la configuración de la resolución y la escala. La multiplicación de la resolución por las configuraciones de la escala no podrá exceder la resolución máxima del escáner (Resolución x Escala <= Resolución máxima del escáner).