프레임 그리기 초보자 페이지의 (프레임) 도구를 클릭하세요 포인터를 미리 보기 창으로 옮기세요. 왼쪽 마우스 버튼을 누른 채로 스캔이 되도록 대각선 방향으로 영역의 반대편 코너까지 끌어가세요. 마우스 버튼을 놓으세요.
큰 이미지 화일 관리
회색조나 칼라로 스캔된 특수 스캔 이미지의 경우에는 크기가 매우 클 수도 있습니다. 화일의 크기가 너무 크다면 크기를 줄이는 여러 가지 방법이 있읍니다. 작은 선택 프레임 그리기 필요한 이미지 부분만 선택하세요. 최종 출력에 불필요한 영역이 포함되면 필요없이 이미지 화일 크기만 증가시키게 됩니다. 저해상도로 이미지 스캔하기 저해상도를 사용하면 화일 크기를 많이 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 경우 소프트웨어의 샤프닝을 이용하여 150 dpi의 회색 스케일 이미지를 스캐닝한 결과, 300 dpi 수준의 이미지를 얻을 수도 있습니다. 칼라 이미지 취급 시 주의하기 칼라로 스캔된 이미지는 스캐닝 중 많은 자료가 캡쳐되어 있으므로 클 것입니다. 이미지를 보거나 편집할 때 칼라 모니터를 사용할 수 없으면 이미지를 칼라로 스캐닝할 필요가 없습니다.
프레임 옮기기 (프레임) 도구를 클릭하세요. 포인터를 선택 프레임의 중앙으로 옮기세요. 왼쪽 마우스 버튼을 누른 채로 선택 프레임을 새 위치로 끌어가세요. 마우스 버튼을 놓으세요.
.
프레임의 크기 조정하기 (프레임) 도구를 클릭하세요 . 포인터를 프레임의 한 쪽으로 옮기세요. 왼쪽 마우스 버튼을 누르고서 화살표가 가리키는 방향으로 프레임의 한 쪽까지 끌어가세요. 마우스 버튼을 놓으세요. 투명 객체 스캔하기
투명 재질의 소스를 스캔하려면 투명 어댑터가 설치되어 있어야합니다. 그 이외의 모든 다른 기능과 특징은 reflective 모드와 같습니다. 투명 재질 스캐닝에 관한 자세한 내용은 투명 어댑터의 작동 메뉴얼을 참조하세요.

이미지 향상을 위한 밝기 막대 사용하기 다음 대화 상자를 보려면 고급페이지에서 를 클릭하세요. 이동 막대의 슬라이더를 오른쪽으로 옮기면(+100) 밝기가 (br) 증가합니다. 왼쪽으로(-100) 옮기면 밝기가 감소합니다. 기본값은 0입니다.

이미지 향상을 위한 대비 막대 사용하기. 다음 대화 상자를 보려면 고급 페이지에서 를 클릭하세요. 이동 막대의 슬라이더를 오른쪽으로(+100) 옮기면 밝기가 증가합니다. 왼쪽으로(-100) 옮기면 밝기가 감소합니다. 기본값은 0입니다.

이미지 향상을 위한 감마 막대 사용하기 다음 대화 상자를 보려면 고급페이지에서 를 클릭하세요. 이동 막대의 슬라이더를 오른쪽으로 옮기면(10.0) 밝기가 증가합니다. 왼쪽으로 옮기면 (0.1) 밝기가 감소합니다. 기본값은 1.2 입니다.

이미지 향상을 위한 강조/음영 막대 사용하기 다음의 대화 상자를 보려면 고급 페이지에서 를 클릭하세요. 이동 막대의 슬라이더를 오른쪽으로(1) 옮기면 밝기가 증가합니다. 왼쪽으로 옮기면(255) 밝기가 감소합니다. 기본값은 255입니다. 음영 막대의 경우, 이동 막대의 슬라이더를 오른쪽으로(0) 옮기면 밝기가 증가합니다. 왼쪽으로(254) 옮기면 밝기가 감소합니다. 기본값은 0입니다.