設定掃瞄器掃瞄方式

掃瞄反射稿 | 此功能適用於不透光材質的原稿(非透明片) 如：照片，傳單, 報紙 等。
掃瞄正片 | 將掃描器光罩安裝好並啟動，即可掃瞄透明片 (可透光材質，例如：幻燈片)。
掃瞄負片 | 將掃描器光罩安裝好並啟動，即可掃瞄負片或底片。
透過ADF掃瞄 | 透過自動送紙器掃瞄。

#### 掃瞄影像種類

B/W稿件 | 黑白稿件
B/W半色調 | 半色調稿件
B/W照片 | 黑白照片
全彩照片，RGB | RGB 形式的彩色照片
全彩照片， CMYK | CMYK 形式的彩色照片
256 色彩色照片 | 256色彩色照片
WWW照片 | 216色彩色照片， 72 dpi的解析度
傳真 | 黑白稿件 200 dpi的解析度
光學辨識文件 | 黑白稿件 ，300 dpi的解析度

#### 由使用者選定掃瞄之解析度
解析度即被掃瞄影像的細緻度，用每英吋點數 (DPI) 來表示。 DPI數值越高，掃瞄解析度及得到的影像檔也就越大。預設值是300 dpi.

去網點

選取去網點會帶出子畫面並包含下列選項

無作用 | 設定掃瞄時無去除網點的效果.
精緻印刷(175 lpi) | 將細緻的網點柔化，適用於高品質的藝術印刷品。
雜誌類印刷品(133 lpi) | 將次細緻的網點柔化，適用於光面的雜誌印刷品。
報紙類印刷品(85 lpi) | 將較粗的網點柔化，適用於報紙 。
自訂網花參數 | 使用者可自訂去網花的 lpi數(每英吋線數) 當您選擇自訂時，會啟動一個滑動桿。數值20 及 300 lpi之間。預設值是 120 lpi。

| 去網花處理前
| 去網花處理後

在影像上製造特殊效果的濾鏡

無作用 | 設定掃瞄時無任何效果
強化影像 | 使影像輪廓（光影交界處）變清晰或更清晰
模糊影像 | 降低影像相鄰的像素對比，使影像變柔和或更柔和。

原影像 | 更柔和 | 更清晰

自動調整
自動調整功能讓使用者以選框簡單地控制調整數值。 若您選擇自動調整，自動調整工具將會將選框中的影像自動調整為最佳數值。若您所選擇的影像掃瞄種類為全彩照片，RGB或全彩照片，CMYK則色彩校正也會產生作用。 預覽功能會立即向您顯示自動處理後的效果。

### 縮放比例

此一指令會使得掃瞄時依縮放比例自動放大或縮小掃瞄後的影像，比例愈小則處理速度愈快，檔案也因而愈小，預設值為100%。

備註: 縮放比例與解析度有密切的對應關係，縮放比例與解析度相乘的結果不可超過掃瞄器的最大解析度（縮放比例　＊　解析度　<=　最大解析度）