Lisez-moi de VistaScan

Bienvenue dans VistaScan

Veuillez lire attentivement ce fichier. Il contient des informations
importantes qui n'ont pas pu être intégrées dans la documentation.

Il traite notamment des éléments suivants :

     * Configuration système
     * Guide utilisateur/Aide en ligne
     * Notes relatives à la numérisation en réseau
     * Assistance technique

[Configuration système]
     [SCSI and Parallel Port Scanner]
       Windows 95 ou ultérieur
       Windows NT 4.0 ou ultérieur

     [USB Scanner]
       Windows 95 / Windows 98

[Guide utilisateur/Aide en ligne]

1. Le guide utilisateur et l'aide en ligne se présentent sous la forme
   de fichiers HTML. Pour les lire, vous devez disposer d'un navigateur
   Web tel que Netscape ou Internet Explorer.
2. Vous pouvez télécharger Netscape à partir du site Web suivant :
         http:\\home.netscape.com,
    ou Internet Explorer à partir du site suivant :
         http:\\home.microsoft.com
3. Avec Internet Explorer ou Netscape, version 3.0 ou ultérieure,
   sélectionnez l'affichage 800 x 600 pour un meilleur rendu de nos pages Web.

[Notes relatives à la numérisation en réseau]
1. Dans certains cas, vous serez amené à augmenter la valeur de NetHeapSize
   dans Windows. Veuillez utiliser la valeur proposée par Windows.
2. Le serveur et le client nécessitent tout deux le téléchargement
   préalable d'un pilote NETBIOS (par exemple, NETBIOS.EXE dans Novell Netware).
3. Le programme Scanner Test permet uniquement de tester le scanner local.
   Il lui est impossible de tester le scanner réseau.


[Assistance technique]
1. SCSI Scanner ONLY!!
   Lorsque le message "Erreur d'allocation mémoire!" apparaît, le pilote
   modifie le fichier UMAXDRV.INI qui réside dans le répertoire Windows.
   Redémarrer Windows afin de mettre le pilote en oeuvre. En cas de problème,
   si vous deviez récupérer l'ancien fichier (le fichier UMAXDRV.INI original),
   passez par un éditeur de texte afin de modifier le fichier. Son contenu
   doit être identique à ce qui suit :


           [UMAX_Drivers]
           DriverType=UMAXASPI

           [UMAX_SCSI]
           InterfaceType=ASPI Compatible
           VxDAllocateMemory=1

   Remplacez la ligne "VxDAllocateMemory= 1" par "VxDAllocateMemory= 0" afin
   de restaurer la valeur originale

Remarque : Si vous avez préalablement chargé un pilote UMAXMEM.SYS dans le
      fichier CONFIG.SYS, veuillez l'en supprimer.
      Ce pilote n'est pas nécessaire si "VxDAllocateMemory=1".
      En effet, cette entrée remplit les mêmes fonctions que le pilote UMAXMEM.SYS.

2. Si vous recevez le message d'erreur NETBIOS "ncb_bridge field not 00 or 01",
   vous devez impérativement lancer le programme de configuration du réseau
   afin de sélectionner un gestionnaire NETBIOS tel que NETBEUI ou NETBIOS
   via ipx/spx comme protocole par défaut pour le serveur et pour le client.
   Sous Windows 3.1 et Windows 95, la configuration du réseau s'effectue
   à partir du Panneau de configuration.

*************END OF README FILE***********************
