# 筐体の接続

コントローラーの準備 | 筺体の接続 | アレイおよび論理ドライブの構成

コントローラーを準備したら、筐体を ServeRAID コントローラーに接続する必要があります。

1. サーバーをシャットダウンします。
2. 筺体を各 ServeRAID コントローラーに接続します。

   重要 ケーブルの接続時に、両方の ServeRAID コントローラー上の同じチャネル・コネクターを 同じ筐体に接続する必要があります。たとえば、 1 台目の ServeRAID コントローラー上のチャネル 1 からのケーブルを筐体に接続する場合、 2 台目の ServeRAID コントローラー上のチャネル 1 からのケーブルを筐体に接続する必要があります。

3. IBM ServeRAID サポート CD (またはサーバーに付属の構成 CD) を CD-ROM ドライブに入れてサーバーを再始動します。

## 詳細

- ハードウェア要件の説明
- インストールのガイドラインおよび制約事項
- フェールオーバー用のコントローラーの準備
- アレイおよび論理ドライブの構成
- フェールオーバー環境のインストールの完了
- コントローラーをアクティブからパッシブにフェール (アクション)

用語集 | 索引 | 目次

x-1076-SRM-00-00-JP