# 物理ドライブでの ライト・キャッシュ・モードの変更

このアクションを使用して、作動可能物理ドライブのライト・キャッシュ・モード設定を使用可能または使用不可にします。 ライト・キャッシュ・モードは、物理ドライブがデータを保存するのがコントローラーに確認を送る前か後かを決定します。

警告: ライト・バック・モードを使用中に 電源異常が起こると、データを失う可能性があります。物理ドライブ上でライト・バック・モードを 使用可能にするかどうかは、注意深く考慮してください。システムを使用する方法によっては、ライト・バック・モードは適しません。

1. ツリーで、 (作動可能物理ドライブ) をクリックします。
2. 「ライト・キャッシュ・モードをライト・バックまたはライト・スルーに変更」を右クリックします。
3. 確認するには「はい」をクリックします。

## 詳細

- 物理ドライブのライト・キャッシュ・モードの説明

用語集 | 索引 | 目次

x-0359-SRM-00-00-JP