# フェールオーバー・インストールのガイドラインおよび制約事項

ハードウェア要件 | インストールのガイドラインおよび制約事項 | コントローラーの準備

重要 以下のガイドラインおよび制約事項に合っていないと、 コントローラー・ペアのフェールオーバーは使用不可になり、 問題を説明するエラーがシステム・イベント・ログに記録されます。

ServeRAID でフォールト・トレランスを実現するには、 以下のガイドラインおよび制約事項に従ってください。

- コントローラーをアクティブ・パッシブ・ペアとして構成し、 すべての論理ドライブがアクティブ・コントローラーだけに定義されるようにします。

  注: 両方のコントローラーに 論理ドライブが構成されている場合には、コントローラーはフェールオーバー・ペアとして構成されません。

- ストライプ単位サイズと、BIOS およびファームウェア・コードのレベルは、 両方のコントローラーで同じでなければなりません。
- フェールオーバー・ペアには、作動可能状態の物理ドライブを入れないでください。 すべての物理ドライブはアレイに構成する必要があります。
- ホットスペア・ドライブはフェールオーバー環境ではサポートされません。例外としては、 RAID レベル-5E 論理ドライブの一部であるビルトイン・ホットスペアがあります。
- RAID レベル-x0 はフェールオーバー環境ではサポートされません。
- すべての論理ドライブには固有の共有マージ・グループ番号を付ける必要があります。
- コントローラー上のすべての論理ドライブのライト・キャッシュ・モードをライト・スルーに 設定する必要があります。

  注: ServeRAID コントローラーに バッテリー・バックアップ・キャッシュがある場合、フェールオーバー・ペアを作成すると使用不可になります。 ライト・キャッシュ・モードは、自動的にライト・バックからライト・スルーに変わります。

- フェールオーバー・ペアおよび Microsoft Clustering Services (MSCS) リソースとして定義された ServeRAID アダプターは 同じサーバー内に共存することはできません。
- システム内で複数のフェールオーバー・ペアを使用するときには、 各コントローラーのセットに固有のコントローラー名およびパートナー名が必要です。
- コントローラーをホット追加して、フェールオーバー・ペアの一部として構成することはできません。
- コントローラーを使用していなくても、すべてのオンボード ServeRAID コントローラーを使用可能にする必要があります。
- 論理ドライブは、以下のいずれかの場合にはフェールオーバーできません。
  - クリティカル状態の RAID レベル-5 またはレベル-5E 論理ドライブ
  - 再構築操作中の RAID レベル-5 またはレベル-5E 論理ドライブ
  - 圧縮または復元操作中の RAID レベル-5E 論理ドライブ
  - 論理ドライブ移行中の論理ドライブ

## 詳細

- ハードウェア要件の説明
- フェールオーバー用のコントローラーの準備
- 筐体の接続
- アレイおよび論理ドライブの構成
- フェールオーバー環境のインストールの完了
- コントローラーをアクティブからパッシブにフェール (アクション)

用語集 | 索引 | 目次

x-1074-SRM-00-00-JP