# BIOS 互換性マッピングの変更

(始動可能 CD モードのみ。)

このアクションを使用して、BIOS 互換性マッピングを変更します。「拡張」は 8 GB 拡張を、 「限定」は 2 GB 限定を意味します。

ServeRAID コントローラーでは、PCI RAID アダプターまたはストリーミング RAID アダプター/A 構成からドライブを移行することができます。 「BIOS 互換性マッピングの変更」を使用して、 2 GB または 8 GB マッピングのいずれかを選択することにより、これらの古いドライブ構成との互換性を ServeRAID コントローラーに設定することができます。デフォルトは 8 GB です。

1. ツリーで、 (コントローラー) をクリックします。
2. 「BIOS 互換性マッピングの変更」を右クリックします。 「拡張」または「限定」をクリックします。
3. 「はい」をクリックして、設定を確認します。

用語集 | 索引 | 目次

x-0302-SRM-00-00-JP