# 論理ドライブでのライト・キャッシュ・モードの変更

(始動可能 CD モードのみ。)

このアクションを使用して、論理ドライブのライト・キャッシュ・モード設定をライト・スルーまたはライト・バックに変更します。ライト・キャッシュ・モードは、コントローラーによるドライブへの データの書き込みがオペレーティング・システムに確認を送る前か後かを決定します。

注:
  1. (RAID レベル-x0 のみ。)スパン・アレイのすべての論理ドライブは、 ライト・バックまたはライト・スルーのいずれかでなければなりません。すなわち、スパン・アレイ中の論理ドライブのライト・キャッシュ・モードの設定は、ライト・バックとライト・スルーの混成とすることはできません。
  2. (フェールオーバー環境のみ。)フォールト・トレラント・コントローラー・ペアは ライト・スルーで構成する必要があります。これは、論理ドライブが「共有」で構成されているためです。 詳細については、「IBM ServeRAID-4 Ultra160 SCSI コントローラー ユーザーズ・リファレンス」を参照してください。
  3. (クラスター環境のみ。)論理ドライブが「共有」で構成されている場合には、 コントローラーはライト・スルーで構成する必要があります。 詳細については、「IBM ServeRAID-4 Ultra160 SCSI コントローラー ユーザーズ・リファレンス」を参照してください。

1. ツリーで、 (論理ドライブ) をクリックします。
2. 「ライト・キャッシュ・モードをライト・バックまたはライト・スルーに変更」を右クリックします。
3. ライト・バックをクリックしてバッテリー・バックアップ・キャッシュをもっていない場合には、データを失うリスクがあるので、「 はい」をクリックしてユーザーの選択を確認します。
   「ライト・バック」をクリックしてバッテリー・バックアップ・キャッシュがある場合には、 ServeRAID マネージャーがモードを変更します。
   「ライト・スルー」をクリックすると、ServeRAID マネージャーがモードを変更します。

## 詳細

- 論理ドライブのライト・キャッシュ・モードの説明

用語集 | 索引 | 目次

x-0325-SRM-00-00-JP