# 論理ドライブのライト・キャッシュ・モードの説明

ライト・キャッシュ・モードのオプションを使用する時には、使用可能な 2 つの設定から選択できます。

## ライト・バック

ライト・バック設定では、オペレーティング・システムは記憶装置に書き込むためにコントローラーに データを送信します。その後、コントローラーは実際に記憶装置にデータを書き込む前に、 オペレーティング・システムに確認を送信します。 これを行うとパフォーマンスは上がりますが、エレメントのリスクも含まれます。たとえば、電源障害があった場合には、 現在コントローラー・キャッシュに入っているデータは失われます。 これは、コントローラーをバッテリー・バックアップ・キャッシュで 使用すれば回避できます。バッテリーは、電源障害の場合にコントローラー・キャッシュに入っているデータを 保存します。

重要:
  1. バッテリー・バックアップ・キャッシュ装置なしでライト・バック設定を使用していて、 電源異常が起こった場合には、データが失われる可能性があります。コントロールに バッテリー・バックアップ・キャッシュがインストールされて使用可能になっていない場合には、 論理ドライブでライト・バックを使用可能にするかどうか慎重に考慮してください。システムの使用方法によっては、 ライト・バックは適さないことがあります。
  2. バッテリー・バックアップ・キャッシュがインストールされて使用可能になっていない場合で、 この機能をライト・バックに設定した場合には、最後の操作の後、少なくとも 10 秒間待ってからシステムをオフにしてください。 このような手順に従わないと、データが失われる結果となる場合があります。

## ライト・スルー

ライト・スルー設定では、オペレーティング・システムは記憶装置に書き込むためにコントローラーに データを送信します。その後、コントローラーは記憶装置にデータを書き込みます。その後で、オペレーティング・システムに確認を送信します。 この設定では、パフォーマンスが低下することがありますが、データを失うというリスクはありません。

## 詳細

- 論理ドライブでのライト・キャッシュ・モードの変更
- システムのファイン・チューニング

用語集 | 索引 | 目次

x-1070-SRM-00-00-JP