# RAID レベル-x0 論理ドライブの状態変更時の説明

4 台の物理ドライブで開始します。

2 台の物理ドライブを使用してアレイ A を作成し、2 台の物理ドライブを使用して アレイ B を作成します。

アレイ A および B を使用してスパン・アレイ 1 を作成します。スパン・アレイの一部として、 アレイ A および B は「サブアレイ」と呼ばれます。

サブ論理ドライブがアレイ A に作成され、もう一つのサブ論理ドライブがアレイ B に 作成されます。

その後、スパン・アレイ 1 内に論理ドライブを作成します。

サブアレイ A 内のサブ論理ドライブが良好状態で、 サブアレイ B 内のサブ論理ドライブが良好状態の場合には、 スパン・アレイ 1 内の論理ドライブは良好状態になります。

物理ドライブがサブアレイ A でフェールすると、サブアレイ A 内のサブ論理ドライブはクリティカル状態に 変わります。サブアレイ B は良好状態のままです。スパン・アレイ 1 内の論理ドライブは クリティカル状態に変わります。

2 番目の物理ドライブがサブアレイ A でフェールすると、サブアレイ A 内のサブ論理ドライブは オフライン状態に変わります。サブアレイ B は良好状態のままです。 スパン・アレイ 1 内の論理ドライブは オフライン状態に変わります。

サブアレイ A 内のサブ論理ドライブがクリティカル状態で、 物理ドライブがサブアレイ B でフェールすると、 サブアレイ B 内のサブ論理ドライブがクリティカル状態に変わります。両方のサブ論理ドライブが クリティカル状態のときには、スパン・アレイ 1 内の論理ドライブはクリティカル状態のままです。

## 詳細

- スパン・アレイの作成の説明
- ウィザードでのスパン・アレイの作成
- RAID レベル-x0 の説明
- 物理ドライブの容量および使用不能容量
- 基本アレイの作成の説明

用語集 | 索引 | 目次

x-1020-SRM-00-00-JP