# アクティブ・コントローラーからパッシブ・コントローラーへのフェール

以下の目的で、アクティブからパッシブ・コントローラーに強制的にフェールオーバーさせるには、このアクションを使用してください:

- フェールオーバー構成をテストするため。
- ServeRAID を介してデータをアクセスする際に問題がある場合には、その問題を修正できるかどうかを調べるためにフェールオーバーを試みます。

注:
  1. このアクションが使用可能であるのは、クラスターが使用可能である場合だけです。
  2. フェールオーバーは障害が起きたコントローラーだけを検出します。

1. ツリーで、 (コントローラー) をクリックします。
2. 「コントローラーをアクティブからパッシブにフェール」を右クリックします。
3. 「はい」をクリックして、フェールオーバーを確認します。

用語集 | 索引 | 目次

x-0318-SRM-00-00-JP