# フェールオーバー環境での 2 台の ServeRAID コントローラーの構成

Microsoft Windows 2000 または Microsoft Windows NT 4.0 の使用時には、 フェールオーバー環境で 2 台の ServeRAID コントローラーを構成できます。最新バージョンの ServeRAID デバイス・ドライバーは、 フォールト・トレランス・テクノロジーを使用しています。フォールト・トレランスでは、 2 台のコントローラーをペアにして同じ筐体に接続し、 1 台のコントローラーに障害が起きた場合にも確実に物理ドライブへアクセスできるようにします。

フェールオーバーには特定のコントローラー設定が必要です。これらの設定は、 始動可能 CD モードで ServeRAID マネージャーを使用して設定または変更する必要があります。設定値は 以下のとおりです。

- コントローラー名
- パートナー・コントローラー名
- SCSI イニシエータ ID

これらの設定値を変更するには「クラスターの構成」を使用します。このアクションを使用して、 インストールされている SRM から設定値を表示します。これらの設定値を設定または変更するには、 始動可能 CD モードでこのアクションを使用する必要があります。

以下の手順を使用して、フェールオーバー用に ServeRAID コントローラーを構成します。

1. ハードウェア要件の説明
2. インストールのガイドラインおよび制約事項の説明
3. フェールオーバー用のコントローラーの準備
4. 筐体の接続
5. アレイおよび論理ドライブの構成
6. フェールオーバー環境のインストールの完了

## 詳細

- コントローラーをアクティブからパッシブにフェール (アクション)

用語集 | 索引 | 目次

x-1023-SRM-00-00-JP