# 基本アレイの作成の説明

1 つ以上の物理ドライブをグループ化して、特定パターンで それらにアクセスするように ServeRAID コントローラーを構成する場合には、(スパン・アレイではなく) 基本アレイを 作成します。現在、ServeRAID コントローラーは 8 つまでの独立している基本アレイを サポートします。

アレイは、セキュリティ、パフォーマンス、および信頼性を向上するために使用されます。 向上の度合いは、サーバーで実行されるアプリケーション・プログラム、ServeRAID パラメーター、およびアレイ内の論理ドライブに割り当てる RAID レベルによって異なります。ServeRAID コントローラーは RAID レベル 0、 1、1E、 5、および 5E をサポートしています。

注: 各 ServeRAID コントローラーは 8 つまでの論理ドライブをサポートしています。既存アレイのどれかに RAID 拡張レベル-5 論理ドライブが含まれている場合には、コントローラーで 7 つの論理ドライブしかもつことができません。

## 詳細

- スパン・アレイの作成の説明
- ウィザードでのアレイおよびホットスペア・ドライブの作成
- RAID の構成およびアレイの作成 (アクション)
- 例: エクスプレス構成
- 物理ドライブの容量および使用不能容量

用語集 | 索引 | 目次

x-1016-SRM-00-00-JP