# クラスターの検証

注: このアクションは、始動可能 CD モードであるか、あるいはプラグイン・アプリケーションとして ServeRAID マネージャーを使用する時には使用できません。

このアクションを使用して、ユーザーのクラスター構成が正しく構成されているかどうかを判別します。

1. ツリーで、 (システム) をクリックします。

2. 「クラスターの検証」を右クリックします。「クラスターの検証」ウィンドウがオープンします。 ステップ 1 で選択したシステムが、「ノード A」ボックスにリストされます。
   注: 「クラスターの検証」ウィンドウで ノード A システムを変更することはできません。異なるシステムを選択するには、 「キャンセル」をクリックしてツリーに戻ります。

3. 「ノード B」ドロップダウン・リストから 2 番目のシステムを選択します。
   注: ノード B システムは、 ノード A システムを除きツリーで最初のシステムに対するデフォルトです。 ツリーにリモート・システムがない場合には、「キャンセル」をクリックしてツリーに戻り、 リモート・システムを追加します。

4. 「開始」をクリックします。 ServeRAID マネージャーは両方のシステムを検出して構成を検査します。進行状況は検証の進行状況を示します。

5. 検証が完了される前に停止する場合には、「停止」をクリックします。停止しなければ、 ServeRAID マネージャーが構成の問題を見つけた場合には、メッセージ・フィールドにその問題が示されます。構成に問題がない場合には、メッセージ・フィールドには見つかったクラスター・ペアだけが示されます。

6. 問題報告イベントを読みやすいウィンドウに表示するには、メッセージ・フィールドでイベントをダブルクリックします。

7. メッセージ・フィールドの内容を保存するには、「保存」をクリックします。「別名保管」ウィンドウが オープンします。
8. メッセージ・フィールド・ログのファイル名を指定して、「OK」をクリックします。

9. 「クラスターの検証」ウィンドウを終了するには「完了」をクリックします。構成に問題がある場合には、 「クラスターの構成」を使用してその問題を修正してから、 「クラスターの検証」を再度使用してください。

## 詳細

- クラスターの ServeRAID コントローラーの構成
- IBM ServeRAID-4 Ultra160 SCSI コントローラー ユーザーズ・リファレンス

用語集 | 索引 | 目次

x-0357-SRM-00-00-JP