# ServeRAID コントローラーの交換

このアクションを使用して、コントローラーのホット・スワップ・リプレースを実行します。

1. ツリーで、 (コントローラー) をクリックします。
2. 「コントローラーの交換」を右クリックします。IBM ServeRAID ホット・スワップ・ウィザードが オープンします。
3. 「次へ」をクリックします。ウィザードは PCI スロットをオフにします。
4. 「次へ」をクリックします。「コントローラーの交換」ウィンドウがオープンされます。 このウィンドウは、サーバー内のコントローラー・ハードウェアを交換するための手順をリストします。
5. 完了したら「OK」をクリックします。ウィザードが以下の処理を行います。
   1. PCI スロットをオフにします。
   2. コントローラーが正常に動作しているか検証します。
   3. 物理ドライブから構成をインポートしてコントローラーを構成します。
      注: 構成には 数分かかることがあります。進行状況表示バーに構成の進行状況が報告されます。
6. 「次へ」をクリックします。
7. 「完了」をクリックします。

## 詳細

- ServeRAID コントローラーのホット・リプレースの手順
- アクティブ PCI 機能の使用

用語集 | 索引 | 目次

x-0321-SRM-00-00-JP