# 物理ドライブ [番号] オブジェクト

このオブジェクトを使用して、指定された物理ドライブを処理するか、 メニューから特定の物理ドライブをクリックしてプロパティを表示します。

注: SCSI チャネルは、 最大 15 台の物理ドライブをサポートします。

## 可能なサブオブジェクト

なし。

## 警告およびエラー条件

- (警告) は、 選択された物理ドライブが再構築操作中であったり、PFA を報告したり、 または保証されていない物理ドライブである場合に表示されます。
- (エラー) は、 選択された物理ドライブが無効ドライブまたは無効ホットスペア・ドライブである場合に表示されます。

## アクション

- 物理ドライブの識別
- ホットスペア・ドライブの作成
- スタンバイ・ホットスペア・ドライブの作成
- ホットスペア・ドライブの削除
- スタンバイ・ホットスペア・ドライブの削除
- 無効ドライブの除去
- 無効ドライブの交換
- ドライブ状態をオンラインに設定
- ライト・キャッシュ・モードをライト・バックまたはライト・スルーに変更
- ドライブが再構築中、オンライン、または PFA を報告する場合には、ドライブ状態を無効に設定します。

用語集 | 索引 | 目次

x-0211-SRM-00-00-JP