# 物理ドライブのライト・キャッシュ・モードの説明

ライト・キャッシュ・モードのオプションを使用する時には、使用可能な 2 つの設定から選択できます。

## ライト・バック

ライト・バック設定では、コントローラーは保管のために物理ドライブにデータを送信します。その後、物理ドライブはデータを実際に保存する前にコントローラーに 確認を送信します。これを行うとパフォーマンスは上がりますが、エレメントのリスクも含まれます。

重要:
  1. ライト・バック設定を使用していて 電源異常が起こった場合には、データが失われる可能性があります。 物理ドライブ上でライト・バックを 使用可能にするかどうかは、慎重に考慮してください。システムの使用方法によっては、 ライト・バックは適さないことがあります。
  2. この機能をライト・バックに設定した場合には、最後の操作の後、少なくとも 10 秒間待ってから システムをオフにしてください。このような手順に従わないと、データが失われる結果となる場合があります。

## ライト・スルー

ライト・スルー設定では、コントローラーは保管のために物理ドライブにデータを送信します。 その後、物理ドライブはデータを保存してから、コントローラーに確認を 送信します。ライト・スルーを使用するとパフォーマンスは下がりますが、データを失うリスクがありません。

## 詳細

- 物理ドライブでのライト・キャッシュ・モードの変更 (アクション)
- システムのファイン・チューニング

用語集 | 索引 | 目次

x-1071-SRM-00-00-JP