# SCSI 転送速度の変更

(始動可能 CD モードのみ。)

このアクションを使用して、SCSI 転送速度を変更します。

1. ツリーで、 (SCSI チャネル) をクリックします。
2. 「SCSI 転送速度の変更」 (転送速度) を右クリックします。
   以下の項目を選択できます。
   - 最適値

   > この値はユーザーのコントローラーがサポートする場合に使用可能ですが、そうでない場合、最適値はメニューに表示されません。最適値はデフォルト値です。転送速度が最適値に設定されるときには、使用中の SCSI ドライブのタイプと筐体に基づいて、ServeRAID コントローラーが最適の転送速度を判別します。

   - Ultra160 SCSI
   - Ultra2 SCSI
   - UltraSCSI
   - Fast SCSI-2
   - SCSI-2
   - SCSI-1

   > この値はユーザーのコントローラーが SCSI-1 に設定される場合に使用可能ですが、 SCSI-1 はメニューに表示されません。

用語集 | 索引 | 目次

x-0341-SRM-00-00-JP