# ホットスペアまたはスタンバイ・ホットスペア・ドライブを使用できる RAID レベル

ホットスペア・ドライブおよび スタンバイ・ホットスペア・ドライブは、RAID 構成に追加保護を提供します。構成に RAID レベルを選択するときには、以下の点を考慮してください。

RAID レベル | ホットスペアを使用できるか? | スタンバイ・ホットスペアを使用できるか?
0 | いいえ (N) | いいえ (N)
1 | はい (Y) | はい (Y)
1E | はい (Y) | はい (Y)
5 | はい (Y) | はい (Y)
5E* | はい (Y) | はい (Y)
00 | いいえ (N) | いいえ (N)
10 | はい (Y) | はい (Y)
1E0 | はい (Y) | はい (Y)
50 | はい (Y) | はい (Y)

* RAID レベル-5E は、配布されたホットスペア・ドライブを統合できますが、 従来のホットスペアおよびスタンバイ・ホットスペア・ドライブを使用することもできます。 物理ドライブが RAID レベル-5E 論理ドライブで障害を起こし、構成にホットスペアまたはスタンバイ・ホットスペア・ドライブが 入っている場合には、データがホットスペアまたはスタンバイ・ホットスペア・ドライブで再構築されます。 RAID レベル-5E の圧縮は行われません。 2 番目の物理ドライブが RAID レベル-5E 論理ドライブで障害が起こると、 配布されたホットスペア・ドライブでデータの圧縮が行われます。

## 詳細

- RAID レベル-5E の説明

用語集 | 索引 | 目次

x-1068-SRM-00-00-JP