# 例: 論理ドライブの構成

## 例 1

このアレイは 3 台の 1 GB ドライブで構成されています。RAID レベル-0 を割り当てます。 これは、冗長またはパリティー記憶域のないすべての物理ドライブをアレイで使用します。 次に、1000 を入力します。 論理ドライブは、実際には 999 MB だけを使用します。 と言うのは、これは、1000 以下で、3 で割り切れるこれに最も近い数値だからです。

## 例 2

このアレイは 3 台の 1 GB ドライブで構成されています。 RAID -1E を割り当てます。これは、 そのアレイ中のすべて物理ドライブに対してディスク・ミラーリングおよびストライプ・データを提供します。 データがミラーリングされるために、論理ドライブ容量は、 アレイ中でグループ化された物理ドライブの物理的な容量の 50% です。 1000 を入力すると、実際に使用される容量は 2000 MB となり、 論理ドライブ・サイズの 2 倍です。2000 以下で、 これに最も近い 3 で割り切れる数値は 1998 となり、これが実際に使用されるスペースです。 論理ドライブ・サイズは 999 MB であり、これが物理容量の 50% です。

## 例 3

このアレイは 3 台の 1 GB ドライブで構成されていて、 RAID レベル-5 を割り当てます。データはアレイ中の 3 台のすべての物理ドライブで ストライプされますが、冗長記憶域では、1 台の物理ドライブのスペースと同等のものが使用されます。 したがって、 1000 を入力すると、これは 2 (ドライブ数) で割り切れるために、 数値 1000 は「サイズ (MB)」フィールドにそのままとなり、 これがデータ用に使用可能となるスペースです。実際に使用される容量は 1500 MB です。

## 詳細

- 論理ドライブの作成の説明
- 論理ドライブ・サイズの選択
- アレイの容量による RAID レベルの選択
- 論理ドライブの作成 (アクション)
- RAID の構成およびアレイの作成 (アクション)
- ウィザードでの論理ドライブの作成
- 例: 使用可能および使用不能容量

用語集 | 索引 | 目次

x-1034-SRM-00-00-JP