# ストライプ単位サイズの説明

RAID テクノロジーによって、データは物理ドライブのアレイを超えて ストライプ されます。このデータ配分体系がオペレーティング・システム要求データを補足します。

アレイのあるドライブにデータが保管され、その後、アレイの次のドライブにその後のデータが保管される、 というように細分するのがストライプ単位サイズ と呼ばれます。

ストライプ単位サイズは 8 KB、16 KB、32 KB、または 64 KB に設定することができます。 ストライプ単位サイズを、 システム入出力要求サイズに最も近い値に設定することによって ServeRAID コントローラーのパフォーマンスを最大のものにすることができます。 たとえば、トランザクション基本環境のパフォーマンス (これには通常、大きなブロック・データが含まれる) は、ストライプ単位サイズが 32 KB または 64 KB に設定された時に最適値になるはずです。ただし、ファイルおよび印刷環境のパフォーマンス (これには複数の小ブロック・データが含まれる) は、ストライプ単位サイズが 8 KB または 16 KB に設定された時に最適値になるはずです。

アレイの最初のドライブから アレイの最後のドライブまでのストライプ単位の集合がストライプ と呼ばれるものです。

警告: アレイを構成し、論理ドライブにデータを保管した後では、論理ドライブのデータを破壊することなくこのストライプ単位サイズを変更することは不可能です。

ストライプ単位サイズは 8 KB、16 KB、32 KB、または 64 KB に設定することができます。デフォルト設定は 8 KB のデータ・バイト数です。

- ストライプ単位サイズが 8 KB または 16 KB の場合には、アレイの物理ドライブの最大数は 16 です。

- ServeRAID ファームウェア (バージョン 4.0 またはそれ以降) を 使用する ServeRAID-3H または ServeRAID-3HB コントローラーがあり、ストライプ単位サイズが 32 KB または 64 KB の場合には、 アレイの物理ドライブの最大数は 16 です。
  それ以外では、ストライプ単位サイズが 32 KB または 64 KB の場合には、 アレイの物理ドライブの最大数は 8 です。

- ServeRAID-4 コントローラーがあり、ストライプ単位サイズが 32 KB または 64 KB に設定された場合には、アレイの物理ドライブの最大数は 16 です。

## 詳細

- ストライプ単位サイズの変更 (アクション)
- アプリケーション環境グループの参照

用語集 | 索引 | 目次

x-1060-SRM-00-00-JP