# RAID レベル-5 の説明

RAID レベル-5 は、 アレイのすべてのドライブを超えてデータおよびパリティーを ストライプします。

RAID レベル-5 は、データ保護および向上したスループットを提供します。RAID レベル-5 をアレイに割り当てると、そのアレイの容量は、1 台のドライブ容量 (データ・パリティー記憶域用) だけ少なくなります。RAID レベル-5 では RAID レベル-1 より大きい容量となりますが、RAID レベル-1 はより高いパフォーマンスを提供します。

RAID レベル-5 では少なくとも 3 台のドライブが必要であり、 これは、ファームウェアのレベルおよびストライプ単位サイズ によって異なります。 最大 8 または 16 台のドライブをサポートします。

次の図は RAID レベル-5 論理ドライブの例です。

## RAID レベル-5 の例

4 台の物理ドライブで開始します。 |
3 台の物理ドライブを使用してアレイを作成し、4 番目はホットスペア・ドライブとして残しておきます。 |
その後、そのアレイ内に論理ドライブを作成します。 |
データはドライブを超えてストライプされ、ブロックを作成します。 データ・パリティーの記憶域 ( * で示される) もストライプされて、ドライブで順次シフトされます。 パリティー・ブロック (*) には、同じストライプの他のブロックからのデータの表示が含まれます。 たとえば、最初のストライプのパリティー・ブロックには、ブロック 1 および 2 のデータの表示が含まれます。 |
アレイ中の物理ドライブに障害が起こると、 障害の起きた物理ドライブからのデータはホットスペア・ドライブ上で再構成されます。 |

RAID レベル-5 には、以下の利点および欠点があります。

利点 | 欠点
--- | ---
100% のデータ保護 RAID レベル-1 またはレベル-1E よりも多くの物理ドライブ記憶容量を提供する | RAID レベル-1 およびレベル-1E よりもパフォーマンスが低い

## 詳細

- RAID テクノロジーの説明
- ストライプ単位サイズの説明
- RAID レベルの選択
- RAID レベル-0
- RAID レベル-1
- RAID 拡張レベル-1
- RAID 拡張レベル-5
- RAID レベル-x0

用語集 | 索引 | 目次

x-1048-SRM-00-00-JP