# 無効ドライブからの回復

同じアレイ内で同時に複数の物理ドライブに障害が起きた場合、 または無効ドライブがアレイの一部ではない場合には、 IBM サービス技術員に連絡してください。

1 つのアレイで 1 台の物理ドライブに障害がある場合、 または別々のアレイで複数のドライブに障害がある (アレイごとに 1 台の物理ドライブ) 場合は、 以下のことを行ってください。

1. それぞれの無効物理ドライブを交換します。ServeRAID コントローラーは、 アレイの一部であるドライブの除去および再挿入を検出したときに再構築操作を開始します。
2. 再構築操作が進行中の場合は、再構築が完了するまで待ってください。 そうでない場合は、ステップ 3 に進みます。
   注: 複数の無効ドライブを交換する場合には、 1 つの再構築操作が完了するまで待機してから、次の再構築操作を開始する必要があります。
3. ケーブル、物理ドライブ、およびコントローラーが適切にインストールされていることを検証します。
4. ホット・スワップの再構築を実行して、無効物理ドライブの再構築を試行します。
5. ホット・スワップの再構築が失敗した場合には、IBM サービス技術員に連絡してください。

## 詳細

- 無効ドライブの再構築
- ホット・スワップ・ドライブの再構築
- 再構築率の変更 (アクション)
- 論理ドライブのアンブロック (アクション)
- RAID レベル-0
- RAID レベル-1
- RAID レベル-5

用語集 | 索引 | 目次

x-1026-SRM-00-00-JP