# コントローラー [番号] でコマンドが応答していません。

## 説明:

- コントローラー状況に「応答なし」が表示され、ハードウェア・エラーが 発生しました。
- コントローラー状況に「不正な構成」が表示され、構成エラーが 発生しました。

## 処置:

- コントローラー状況に「応答なし」が表示された場合には、以下のことを行ってください。
  1. コントローラー、ケーブル、および物理ドライブが正しく設置されていることを確認してください。
  2. 物理ドライブの電源が入っていることを確認してください。
  3. サーバーを再始動してください。

  問題が続いて起こる場合には、IBM 技術員に連絡してください。

- コントローラー状況に「不正な構成」が表示された場合には、以下のことを行ってください。
  1. ツリーで、指定した (コントローラー) をクリックします。
  2. コントローラーが構成されていない場合には、「アクション」 「工場出荷デフォルト設定に戻す」をクリックします。
     コントローラーが構成されている場合には、「アクション」 「構成をドライブからコントローラーにコピー」をクリックします。「構成をドライブからコピー」 で問題を訂正できなければ、「アクション」 「工場出荷デフォルト設定に戻す」をクリックしてから、ServeRAID マネージャーを使用して構成を 再作成してください。

用語集 | 索引 | 目次

x-0019-SRM-00-00-JP