# 論理ドライブの構成の説明

アレイの作成時には、物理ドライブを 1 つの記憶域のグループにします。この記憶域を単一の論理ドライブとして定義するか、あるいはそれをいくつかの論理ドライブにさらに分割することができます。それぞれの論理ドライブは、 単一の物理ドライブとしてオペレーティング・システムに表示されます。

ServeRAID コントローラーは最大 8 個の論理ドライブをサポートします。アレイが 1 個だけの場合には、これを単一の論理ドライブとして定義するか、あるいはそれをいくつかの論理ドライブにさらに分割することができます。一般的に、定義する最初の論理ドライブが始動 (ブート) ドライブとなります。複数のアレイがある場合には、それぞれのアレイの論理ドライブを 1 個にすることもできるし、すべてのアレイの論理ドライブの合計数が 8 を超えないかぎり、各アレイを複数の論理ドライブに分割することもできます。

ユーザーがそれぞれのアレイの論理ドライブを定義しない場合には、ServeRAID マネージャーは論理ドライブを最大容量と、可能な最高の RAID レベルで定義します。

注: 推奨される論理ドライブ・サイズの詳細については、 オペレーティング・システムに添付の資料を参照してください。

## 考慮する制限事項

- コントローラーで可能となるアレイは最大 8 個です。
- コントローラーで可能となる論理ドライブは最大 8 個です。
- 既存の論理ドライブが RAID レベル-5E と定義された場合には、 コントローラーで可能な論理ドライブ数は 7 個だけです。

## 詳細

- 論理ドライブ・サイズの選択
- アレイの容量による RAID レベルの選択
- 例: 論理ドライブの構成
- 論理ドライブの作成 (アクション)
- RAID の構成およびアレイの作成 (アクション)
- ウィザードでの論理ドライブの作成

用語集 | 索引 | 目次

x-1018-SRM-00-00-JP