# スパン・アレイ [番号] オブジェクト

このオブジェクトを使用して、指定されたスパン・アレイを処理するか、 メニューから特定のスパン・アレイをクリックしてプロパティを表示します。スパン・アレイは、 RAID レベル-x0 構成でのみ使用されます。

注:
  1. 基本アレイは A で始まる文字で ラベルが付けられます。スパン・アレイは 1 で始まる数字でラベルが付けられます。
  2. コントローラーは、最大 4 つのスパン・アレイをサポートします。

## 可能なサブオブジェクト

- (論理 ドライブ)
- (アレイ)

## 警告およびエラー条件

- (警告) は、 論理ドライブ・オブジェクトが警告状態にある場合に表示されます。
- (エラー) は、 論理ドライブ・オブジェクトがエラー状態にある場合に表示されます。

## アクション

- アレイの削除
- アレイの識別

用語集 | 索引 | 目次

x-0208-SRM-00-00-JP