# SCSI チャネル [番号] オブジェクト

このオブジェクトを使用して、指定された SCSI チャネルを処理するか、 メニューから特定の SCSI チャネルをクリックしてプロパティを表示します。

注: コントローラーは、 最大 4 つの SCSI チャネルをサポートします。

## 可能なサブオブジェクト

- (物理 ドライブ)
- (筐体)
- (CD-ROM ドライブ)
- (テープ・ ドライブ)

## 警告およびエラー条件

- (警告) は、 サブオブジェクトが警告またはエラー状態にある場合に表示されます。
- (エラー) は、 すべてのサブオブジェクトがエラー状態にある場合に表示されます。
- (SCSI チャネル) は、 いずれのサブオブジェクトも警告またはエラー状態ではない場合に表示されます。

## アクション

- 新規または除去された作動可能ドライブの検出
- SCSI チャネル [番号] のすべての物理ドライブの識別

次のアクションを使用できるのは、始動可能 CD モードの場合だけです。

- SCSI 転送速度の変更

用語集 | 索引 | 目次

x-0210-SRM-00-00-JP