# ホットスペア・ドライブまたはスタンバイ・ホットスペア・ドライブの作成の選択

ホットスペア・ドライブおよび スタンバイ・ホットスペア・ドライブは、RAID 構成に追加保護を提供します。 物理ドライブが RAID レベル-0 および -00 以外の構成でフェールした場合、 ホットスペア・ドライブにフェールした物理ドライブを自動的に交換できます。続いて、 論理ドライブを自動的に再構築できます。

注: ホットスペア・ドライブは RAID レベル-0 または -00 では使用できません。

ホットスペア・ドライブは、ServeRAID コントローラーを初めて構成するときに 構成ウィザードで作成することができます。ただし、そのときにホットスペア・ドライブを 作成するように選択しなかった場合には、後で作成できます。

## 詳細

- ホットスペア・ドライブの作成 (アクション)
- スタンバイ・ホットスペア・ドライブの作成 (アクション)
- ホットスペアまたはスタンバイ・ホットスペア・ドライブを使用できる RAID レベル

用語集 | 索引 | 目次

x-1017-SRM-00-00-JP