# RAID 拡張レベル-1 の説明

RAID レベル-1 (拡張) (RAID レベル-1E) は、ミラーリングとデータ・ストライプを組み合わせています。 この RAID レベルは、アレイ中のすべてのドライブを超えてデータおよびデータのコピーをストライプします。標準 RAID レベル-1 と同様に、 データがミラーリングされて、論理ドライブの容量はアレイ容量の 50% です。

RAID レベル-1E には、RAID レベル-1 と類似のプロファイルがあります。 このレベルは、データ冗長度および高水準パフォーマンスを提供しますが、 記憶容量は減少します。しかし、 RAID レベル-1E はより多くの物理ドライブを使用できます。

RAID レベル-1E では少なくとも 3 台のドライブが必要であり、 これは、ファームウェアのレベルおよび ストライプ単位サイズ によって異なります。最大 8 または 16 台のドライブをサポートします。

次の図は RAID レベル-1E 論理ドライブの例です。

## RAID 拡張レベル-1 の例

3 台の物理ドライブで開始します。 |
この物理ドライブを使用してアレイを作成します。 |
その後、そのアレイ内に論理ドライブを作成します。 |
データはドライブを超えてストライプされ、ブロックを作成します。 * のラベルのストライプが データ・ストライプであり、** の ラベルのストライプが先行するデータ・ストライプのコピーであることに注意してください。また、 ミラーリング・ストライプの各ブロックが 1 ドライブがシフトされることにも注意してください。 |

RAID レベル-1E で、物理ドライブの 1 つに障害が起こった場合には、ServeRAID コントローラーは、読み取りおよび書き込み要求を、その RAID レベル-1E アレイの残りの機能ドライブに切り替えます。

RAID レベル-1E には、以下の利点および欠点があります。

利点 | 欠点
--- | ---
100% のデータ冗長度 ハイパフォーマンス | 物理ドライブの記憶容量の 50% のみを使用可能

## 詳細

- RAID テクノロジーの説明
- ストライプ単位サイズの説明
- RAID レベルの選択
- RAID レベル-0
- RAID レベル-1
- RAID レベル-5
- RAID 拡張レベル-5
- RAID レベル-x0

用語集 | 索引 | 目次

x-1047-SRM-00-00-JP