# ウィザードでのアレイおよびホットスペア・ドライブの作成

アレイを作成するには、以下のことを行ってください。

1. 右側の画面区画にある適切な「アレイ」タブをクリックします。

   次に、 作動可能ドライブのリストからアレイに移動したいドライブを選択します。 |

2. >> (選択したドライブを追加) をクリックして、アレイにドライブを追加します。>> (すべてのドライブを追加) をクリックして、アレイにすべての作動可能ドライブを移動することができます。
3. 構成したいそれぞれの追加アレイまたはホットスペア・ドライブに対してステップ 1 および 2 を 繰り返してください。
   注: スパン・アレイを 作成するには、スパンするアレイが同一のものでなければなりません (すなわち、 同じ物理ドライブ番号でなければなりません)。
4. スパン・アレイを作成したくない場合には、ステップ 5 へ進んでください。 作成する場合には、「スパン・アレイ」チェック・ボックス を選択します。
   「次へ」をクリックします。 「スパン・アレイを作成」ウィンドウがオープンします。
5. アレイおよびホットスペア・ドライブの作動可能ドライブを選択したら、 「次へ」をクリックします。「論理ドライブを作成」ウィンドウがオープンします。

「エクスプレスおよびカスタム構成」ウィンドウに戻るには、 「戻る」をクリックします。
構成ウィザードを終了するには、「キャンセル」をクリックします。

## 詳細

- 基本アレイの作成の説明
- 例: エクスプレス構成
- スパン・アレイの作成
- スパン・アレイの作成の説明
- ServeRAID コントローラーの構成 : 基本ステップ

用語集 | 索引 | 目次

x-0701-SRM-00-00-JP