# コントローラー [番号] の SCSI イニシエータ ID を設定できません。

## 説明:

ハードウェア・エラーが起こっています。

## 処置:

1. コントローラー、ケーブル、および物理ドライブが正しく設置されていることを確認してください。
2. 物理ドライブの電源が入っていることを確認してください。
3. コマンドをやり直してください。
4. それでもコマンドが失敗する場合は、サーバーを再始動してコマンドをやり直してください。

5. 問題が続いて起こる場合には、IBM 技術員に連絡してください。

注: (クラスターおよび フェールオーバー環境のみ) 2 番目のシステムからのケーブル (クラスター用) または コントローラー (フェールオーバー用) が SCSI バックプレーンから外れているかどうか確認してください。

用語集 | 索引 | 目次

x-0069-SRM-00-00-JP