# RAID レベル-1 の説明

RAID レベル-1 はデータ・ミラーリングを使用します。2 台の物理ドライブが 1 つのアレイに結合され、 データはアレイを超えてストライプされます。ストライプの前半は元のデータです。 ストライプの後半はデータの ミラー (すなわち、コピー) ですが、 RAID レベル-1 アレイの他のドライブに書き込まれたものです。

RAID レベル-1 は、データ冗長度および高水準パフォーマンスを提供しますが、 記憶容量は減少します。データがミラーリングされるために、RAID レベル-1 の割り当て時の論理ドライブの容量は、そのアレイ容量の 50% です。

RAID レベル-1 には物理ドライブが 2 台必要です。

次の図は RAID レベル-1 論理ドライブの例です。

## RAID レベル-1 の例

2 台の物理ドライブで開始します。 |
この 2 台の物理ドライブを使用してアレイを作成します。 |
その後、そのアレイ内に論理ドライブを作成します。 |
データはドライブを超えてストライプされ、ブロックを作成します。 右方のドライブ上のデータは、左方のドライブ上のデータのコピーであることに注意してください。 |

RAID レベル-1 では、物理ドライブの 1 つで障害が起きた場合には、ServeRAID コントローラーは、読み取りおよび書き込み要求を、その RAID レベル-1 アレイの残りの機能ドライブに切り替えます。

RAID レベル-1 には、以下の利点および欠点があります。

利点 | 欠点
--- | ---
100% のデータ冗長度 ハイパフォーマンス | 物理ドライブの記憶容量の 50% のみを使用可能

## 詳細

- RAID テクノロジーの説明
- ストライプ単位サイズの説明
- RAID レベルの選択
- RAID レベル-0
- RAID 拡張レベル-1
- RAID レベル-5
- RAID 拡張レベル-5
- RAID レベル-x0
- RAID レベルのソフトウェアおよびハードウェア・サポート

用語集 | 索引 | 目次

x-1046-SRM-00-00-JP