# ホット・スワップ・ドライブの再構築

ホット・スワップの再構築は、アレイの一部であり、 無効状態にあるドライブが取り外され、SCSI ケーブルまたはバックプレーンで再挿入されたことを ServeRAID コントローラーが検出したときに開始される 再構築操作を指します。 物理ドライブの再挿入は、そのドライブが同じドライブか新しいドライブかによって、 ServeRAID コントローラーは再構築操作を開始します。 再構築操作時に、再構築されるドライブは再構築状態になり、 論理ドライブは再構築操作が正常に完了するまでクリティカルになっています。

IBM サーバー上でホットスペア・ドライブが使用可能なとき、再構築操作は 障害のあるドライブの交換を必要とせずに自動的に開始されます。同じアレイ内で障害のあるドライブが 複数ある場合、再構築は行われません。別々のアレイで複数のドライブに障害がある (アレイごとに 1 台の物理ドライブ) 場合は、 コントローラーは 1 番目の障害のある物理ドライブを含むアレイ内の 論理ドライブについて再構築操作を開始します。この再構築操作は、 アレイの有効なメンバーになるのに十分なサイズの最初の ホットスペア・ドライブで実行されます。

ホット・スワップの再構築を開始するには、以下のことを行ってください。

1. ドライブを完全に取り外さずに、ホット・スワップ・トレイのハンドルを使用して 物理ドライブをサーバーから静かに外します。必要であれば、物理ドライブの取り外しに関する情報については、 サーバーに添付の資料を参照してください。
   重要: ホット・スワップ・ドライブから 電源を外すと、ドライブはヘッドをすぐに止めて、アクチュエーターを「ランディング・ゾーン」でロックし、 回転を落とします。しかし、 ディスクの回転を落とすには、電源を外してから最高 20 秒間必要です。 回転が止まるまでドライブを動かさないでください。回転が落ちているときにドライブを 動かすと、ドライブが損傷を受ける場合があります。
2. 物理ドライブが回転を完全に停止するまで 20 秒間待機します。
3. 取り外して物理ドライブに問題がないことが確認できたら、 ドライブをサーバーに静かに再インストールします。ドライブが、バックプレーン・コネクターに 完全にインストールされていることを確認します。

   問題がある場合には、物理ドライブを同じサイズ (またはより大きなサイズ) の新しいドライブに交換して、 再構築操作を続けます。

   注:
     1. 別々のアレイで複数のドライブに障害がある (アレイごとに 1 台の物理ドライブ) 場合は、 それぞれの無効物理ドライブを交換します。同じ アレイ内で 同時に複数の物理ドライブに障害が起きた場合には、IBM サービス技術員に連絡してください。
     2. 無効物理ドライブを障害のあるオンラインの物理ドライブに再構築する可能性があるため、 行わないようにしてください。

## 詳細

- 無効ドライブの再構築
- 無効ドライブからの回復
- 再構築率の変更 (アクション)
- 論理ドライブのアンブロック (アクション)
- RAID レベル-0
- RAID レベル-1
- RAID レベル-5

用語集 | 索引 | 目次

x-1079-SRM-00-00-JP