# アクティブ PCI 機能での Windows NT 4.0 の使用

アクティブ PCI を Windows NT 4.0 および ServeRAID-4 コントローラーで使用するには、 以下のソフトウェア・コンポーネントをここに示す順序でインストールする必要があります。

1. DMI サービス・プロバイダー。無料バージョンが、IBM ServeRAID サポート CD の以下のディレクトリーに入っています。

   e :\WINNT\DMISP\setup.exe

   e は CD-ROM ドライブです。

   注: このバージョンは、 ほとんどのユーザーの要件を満たしますが、Y2K 準拠のバージョンが以下の Web サイトから 入手可能です。

   http://www.enablers.com

2. IBM Hot Plug for Windows NT 4.0 Package、バージョン 4.2 以降。このパッケージは、 IBM サポート Web サイトから入手可能です。

   注: このソフトウェア・プログラムについての 説明および制約事項をお読みください。

3. ServeRAID アクティブ PCI DMI コンポーネント。これは、ServeRAID マネージャーのインストール時に インストールできるオプションのコンポーネントです。

ホット・リプレース操作を実行するには、IBM ServeRAID ホット・リプレース・ウィザードを開始します。 このプログラムは、IBM Hot Plug for Windows NT 4.0 プログラムまたは ServeRAID マネージャー・プログラムの いずれかから開始することができます。ServeRAID マネージャー・プログラムを使用して、 障害を起こしたコントローラーがあるサーバー上で、または ServeRAID マネージャーのリモート・インストール・システムから ネットワークを超えてウィザードを開始することができます。

注: 障害を起こしたコントローラーがあるサーバーに モニターがない場合には、リモート・インストール・システムから IBM ServeRAID ホット・リプレース・ウィザードを 開始する方法が便利です。

## 詳細

- アクティブ PCI 機能の使用
- ServeRAID コントローラーの交換 (アクション)

用語集 | 索引 | 目次

x-1080-SRM-00-00-JP