# フェールオーバー環境のインストールの完了

アレイおよび論理ドライブの構成 | インストールの完了

フェールオーバー環境のインストールを完了するには、 適切な ServeRAID デバイス・ドライバーをすでに Windows 2000 または Windows NT 4.0 を稼働中のシステム、 または Windows 2000 または Windows NT 4.0 をインストール中のシステムにインストールしてください。以下の項目を参照してください。

- Windows 2000 または Windows NT 4.0 ソフトウェアに添付の資料
- IBM ServeRAID サポート CD 上の ServeRAID デバイス・ドライバーのインストール手順

構成が正しいかどうかを確認するには、ServeRAID マネージャーを Windows 2000 または Windows NT 4.0 サーバーに インストールして開始します。

| フェールオーバー・ペアが正しく構成されていれば、 ServeRAID マネージャー・ツリーはコントローラーをアクティブおよびパッシブとして指定します。

フェールオーバー環境でのトラブルシューティングについては、 「IBM ServeRAID-4 Ultra160 SCSI コントローラー ユーザーズ・リファレンス」の 『フェールオーバー環境での問題の解決』を参照してください。.

## 詳細

- ハードウェア要件の説明
- インストールのガイドラインおよび制約事項の説明
- フェールオーバー用のコントローラーの準備
- 筐体の接続
- アレイおよび論理ドライブの構成
- コントローラーをアクティブからパッシブにフェール (アクション)

用語集 | 索引 | 目次

x-1078-SRM-00-00-JP