# RAID レベルの変更時に考慮する点

現在の状態 | 変更後のレベル | 変更内容 | ServeRAID マネージャーでの処理
複数のドライブをもつ RAID レベル-0 のアレイ | RAID レベル-5 | 1 台のドライブのみ追加 | 構成ウィザードを使用して、アレイに追加する物理ドライブを定義します。
2 台のドライブのみの RAID レベル-1 アレイ | RAID レベル-5 | 1 台のドライブのみ追加 | 構成ウィザードを使用して、アレイに追加する物理ドライブを定義します。
RAID レベル-5 のアレイ | RAID レベル-0 | ServeRAID マネージャーはアレイの最後のドライブを除去します。 | 構成のサマリー画面区画をレビューして RAID レベルの変更を適用します。 ServeRAID マネージャーはアレイから最後の物理ドライブを自動的に除去します。
RAID 拡張レベル-5 | RAID レベル-5 | ServeRAID マネージャーはドライブを追加または除去しない | サマリー画面区画を使用して RAID レベルの変更を適用する

## 詳細

- RAID レベルの変更 (アクション)
- 論理ドライブの移行の説明

用語集 | 索引 | 目次

x-1013-SRM-00-00-JP