# ウィザードでのエクスプレス構成およびカスタム構成の選択

注: ServeRAID コントローラー を Microsoft(R) Windows(R) フェールオーバーまたはクラスター化環境で使用しようとする場合には、 ServeRAID を構成する前に ServeRAID 資料を参照してください。

構成ウィザードでは、2 つのパスから選択して ServeRAID サブシステムを構成できます。

- 高速で簡単なパスを提供し、ユーザーの ServeRAID コントローラーを自動的に構成するには、 「エクスプレス構成」をクリックします。このパスは、ユーザーのシステムで使用できる 作動可能物理ドライブの数と容量に基づいて、最も有効な ServeRAID 構成を作成します。同じ容量の作動可能ドライブが 4 つ以上使用可能である場合には、これを選択するとホットスペア・ドライブも定義されます。

  エクスプレス・モード構成は、以下の処理を行います。

  - 同サイズの物理ドライブをグループ化してアレイを作成します。
  - アレイごとに 1 つの論理ドライブを作成します。
  - 次のように、アレイ内の物理ドライブの数に基づいて RAID レベルを割り当てます。
    - 1 台の物理ドライブをもつアレイは RAID レベル-0 が割り当てられます。
    - 2 台の物理ドライブをもつアレイは RAID レベル-1 が割り当てられます。
    - 3 台以上の物理ドライブをもつアレイは RAID レベル-5 が割り当てられます。
  - コントローラーにホットスペア・ドライブを指定します。1 つまたは複数のアレイに 4 台以上の物理ドライブがある場合、それらのアレイから最大のサイズのドライブが ホットスペア・ドライブを指定します。

  注: エクスプレスをクリックする場合には、 ServeRAID マネージャーが構成を適用する前に、その構成を検討して承認することになります。構成を変更する必要があれば、 構成のサマリーから行うことができます。

- ServeRAID コントローラーを手動で構成できるパスについては「カスタム構成」を クリックします。このパスを選択して、以下のいずれかを行ってください。
  - コントローラーを手動で構成します。
  - 論理ドライブに RAID レベル-1E、RAID レベル-5E、または RAID レベル-x0 を割り当てます。
  - アレイごとに複数の論理ドライブを作成します。
  このパスを使用すると、以下のことを行うことができます。
  - ホットスペア・ドライブとして使用する各アレイに組み込む物理ドライブを選択します。
  - 各アレイの論理ドライブの数、サイズ、および RAID レベルを定義します。
  - 構成のサマリーをレビューします。

パスを選択したら、「次へ」をクリックします。

## 詳細

- ストライプ単位サイズの説明

用語集 | 索引 | 目次

x-0700-SRM-00-00-JP