# コントローラー [番号]、チャネル [番号]、SCSI ID [番号] でドライブが無効になっています。

## 説明:

- 物理ドライブとコントローラーの間の通信にエラーがありました。
- コントローラーに障害が起こりました。

## 処置:

1. 外部筐体および接続に電源が入っていることを確認してください。
2. ケーブルが適切に設置されていることを確認してください。
3. 以下の場所に損傷、湾曲、または押しピンがないか確認します。
   - 終端 (バックプレーン以外のシステム)
   - バックプレーン
   - 物理ドライブ (複数)
   - コントローラー

接続の問題を識別できない場合に、部品の交換順序は 以下のとおりです。

1. 終端 (バックプレーン以外のシステム)
2. ケーブル
3. 物理ドライブ (複数)
4. バックプレーン
5. コントローラー

物理ドライブまたはコントローラーを交換する前に、最新のファームウェア (マイクロコード) で 更新されていて、それでも障害が起きていることを確認してください。
注: 同じ期間に複数の物理ドライブが無効としてマークされた場合には、ケーブルおよびバックプレーンをチェックしてください。

用語集 | 索引 | 目次

x-0192-SRM-00-00-JP