# スパン・アレイの作成の説明

1 つ以上のアレイをグループ化して、特定パターンでそれらにアクセスするように ServeRAID コントローラーを構成する場合には、スパン・アレイを作成してください。

スパン・アレイは、60 個までの物理ドライブを使用して論理ドライブを作成するために使用されます。ServeRAID コントローラーは RAID レベル-00、10、1E0、および 50 をサポートしています。

注: スパン・アレイは、 IBM ServeRAID-4 Ultra160 SCSI コントローラーによってのみサポートされます。

## 詳細

- ウィザードでのスパン・アレイの作成
- RAID レベル-x0 の説明
- RAID レベル-x0 論理ドライブの状態変更時の説明
- 基本アレイの作成の説明
- 物理ドライブの容量および使用不能容量

用語集 | 索引 | 目次

x-1019-SRM-00-00-JP