# アレイ [文字] オブジェクト

このオブジェクトを使用して、アレイを処理するか、メニューから特定のアレイをクリックして プロパティを表示します。

注:
  1. 基本アレイは A で始まる文字で ラベルが付けられます。スパン・アレイは 1 で始まる数字でラベルが付けられます。
  2. コントローラーは最大 8 つの基本アレイをサポートします。

## 可能なサブオブジェクト

- アレイが RAID レベル-x0 構成にある場合には、次のとおりです。
  - (物理 ドライブ)
- アレイが RAID レベル-x0 構成にない場合には、次のとおりです。
  - (論理 ドライブ)
  - (物理 ドライブ)

## 警告およびエラー条件

- (警告) は、 論理ドライブ・オブジェクトが警告状態にある場合に表示されます。
- (エラー) は、 論理ドライブ・オブジェクトがエラー状態にある場合に表示されます。

## アクション

- アレイの識別
- 選択されたアレイが RAID レベル-x0 構成の サブアレイにない場合は、以下のアクションが使用可能です。
  - アレイの削除
  - RAID レベル の変更...
    - RAID 0 から RAID 5
    - RAID 1 から RAID 5
    - RAID 5 から RAID 0
    - RAID 5E から RAID 5
  - 空き領域の増加
  - 論理ドライブのサイズの増加

用語集 | 索引 | 目次

x-0207-SRM-00-00-JP