# ServeRAID TM コントローラーの構成 : 基本ステップ

以下のステップは、ServeRAID 構成プロセスの概要です。

1. ツリーから構成したい (コントローラー) をクリックします。

   ヒント: 選択できるのは コントローラーだけですが、ツリー全体を拡張および縮小することができます。

2. 「RAID の構成」を右クリックします。構成ウィザードがオープンされます。

3. 「エクスプレス構成」または「カスタム構成」のいずれかをクリックしてから、 「次へ」をクリックします。

   どちらを選択しましたか?
   エクスプレスの場合、ServeRAID マネージャーは自動的に以下を行います: | カスタムの場合、ServeRAID マネージャーは以下の手順に進みます:
   システムにある作動可能物理ドライブの数およびサイズに基づいて、 1 つまたは複数のアレイを作成します。 同サイズの作動可能物理ドライブが 4 つ以上使用可能である場合には、 ホットスペア・ドライブを定義します。 各アレイに論理ドライブを定義します。 | アレイに組み込むかホットスペア・ドライブとして作成する 物理ドライブを選択します。 アレイに論理ドライブを定義します。

4. 構成のサマリーをレビューします。
5. 「適用」をクリックします。ServeRAID マネージャーは、 コントローラーを構成して、論理ドライブを初期化および同期化します。

これで新規論理ドライブおよび構成を使用することができます。

## 詳細

- 例: エクスプレス構成
- RAID の構成

用語集 | 索引 | 目次

x-1012-SRM-00-00-JP