# ホット・スペアまたはスタンバイ・ホット・スペア・ドライブを使用できる RAID レベル

ホット・スペア・ドライブおよび スタンバイ・ホット・スペア・ドライブは、RAID 構成に追加保護を提供します。構成に RAID レベルを選択するときは、以下の点を考慮してください。

RAID レベル | ホット・スペアを使用できるか? | スタンバイ・ホット・スペアを使用できるか?
0 | いいえ | いいえ
1 | はい | はい
1E | はい | はい
5 | はい | はい
5E* | はい | はい
00 | いいえ | いいえ
10 | はい | はい
1E0 | はい | はい
50 | はい | はい

* RAID レベル-5E は、配布されたホット・スペア・ドライブを統合できますが、従来のホット・スペアおよびスタンバイ・ホット・スペア・ドライブを使用することもできます。物理ドライブが RAID レベル-5E 論理ドライブで障害を起こし、構成にホット・スペアまたはスタンバイ・ホット・スペア・ドライブが入っている場合は、データがホット・スペアまたはスタンバイ・ホット・スペア・ドライブで再構築されます。RAID レベル-5E の圧縮は行われません。2 番目の物理ドライブが RAID レベル-5E 論理ドライブで障害が起こると、配布されたホット・スペア・ドライブでデータの圧縮が行われます。

## 詳細

- RAID レベル-5E の説明

用語集|目次

x-1068-SRM-00-03-JA