# フェイルオーバー・ハードウェア要件

フェイルオーバーの構成 | ハードウェア要件 | インストールのガイドラインおよび制約事項

重要 フォールト・トレランスをインプリメントするには、一致するコントローラーのペアを 1 つだけ使用する必要があります。 コントローラーは、ストライプ単位サイズと、BIOS およびファームウェア・コードのレベルを含めて同一のものでなければなりません。

フォールト・トレランスを提供する際に、以下のペアを使用することができます。

- 2 つの ServeRAID-4H
- 2 つの ServeRAID-4M
- 2 つの ServeRAID-4Mx
- 2 つの ServeRAID-4L
- 2 つの ServeRAID-4Lx
- 2 つの ServeRAID-3HB
- 2 つの ServeRAID-3H
- 2 つの ServeRAID-3L
- 2 つの ServeRAID-II

注: システムのシステム・ボード上に ビルトイン ServeRAID コントローラーがあるか、または統合 RAID コントローラーがある場合は、 フェイルオーバー・ペアにビルトイン・コントローラーまたは統合 RAID コントローラーを使用することはできません。

ServeRAID コントローラーでフォールト・トレランス・テクノロジーを使用するには、 以下のいずれかの筺体を使用する必要があります。

- IBM Netfinity EXP15 格納装置
- IBM Netfinity EXP200 格納装置
- IBM Netfinity EXP300 格納装置

## 詳細

- フェイルオーバー・インストールのガイドラインおよび制約事項
- フェイルオーバー用のコントローラーの準備
- 筐体の接続
- アレイおよび論理ドライブの構成
- フェイルオーバー環境のインストールの完了
- コントローラーをアクティブからパッシブにフェイル (アクション)

用語集|目次

x-1073-SRM-00-02-JA