# フェイルオーバー用のコントローラーの準備

インストールのガイドラインおよび制約事項 | コントローラーの準備 | 筺体の接続

注: ドライブ筐体へのケーブルは、サーバーの始動時に接続しないでください。

1. IBM ServeRAID サポート CD (またはサーバーに添付の構成 CD) を CD-ROM ドライブに挿入してから、サーバーの電源を入れます。 ServeRAID マネージャー・プログラムが開始されます。
2. ServeRAID マネージャーが構成ウィザードを開始すると、以下のようなウィンドウがオープンされます。 「取消」をクリックして構成ウィザードを終了してから、確認ウィンドウで「はい」をクリックします。
3. ツリーで、構成したい ServeRAID コントローラーをアクティブ・コントローラーとして構成します。

   重要 ServeRAID コントローラーが最初にインストールされたときに、一度だけ工場出荷デフォルト設定に戻してください。 このプロセスによって、SCSI イニシエータ ID、コントローラー名とパートナー名、およびアレイ情報を含むすべての構成情報が NVRAM から除去されます。 これは、Windows 2000 または Windows NT 4.0 システム・スタートアップ・ドライブが IBM ServeRAID コントローラーに接続されている場合に特に重要です。 スタートアップ・ドライブ・アレイが作成されされた後でこのプロセスが行われると、アレイ情報は除去され、システムは Windows 2000 または Windows NT 4.0 で開始されなくなります。 維持したいコントローラーに論理ドライブをすでに定義してある場合は、ステップ 6 に進んでください。 ステップ 4 および 5 は、すでに定義されているすべての論理ドライブを削除するのでデータが失われることになります。

4. 「アクション」 「工場出荷デフォルト設定に戻す」をクリックします。
5. 確認ウィンドウがオープンしたら、「はい」をクリックします。 操作が完了すると、ServeRAID マネージャーが構成を工場出荷デフォルト設定に戻すのに成功したことを示すメッセージがウィンドウの下部に表示されます。
6. ツリーで、パッシブ・コントローラーとして構成したい ServeRAID コントローラーをクリックします。 次に、ステップ 4 から 5 を繰り返します。2 台目の ServeRAID コントローラーに対してはステップ 7 から続けてください。
7. ツリーで、構成したい ServeRAID コントローラーをアクティブ・コントローラーとして構成します。
8. ツールバーの (クラスターの構成) をクリックします。「クラスターのコントローラー 1 の構成」ウィンドウがオープンします。
9. 以下の情報を提供してください。

   コントローラー名
     1 台目のコントローラーを識別する名前 (たとえば、コントローラー A) を入力してください。

   パートナー名
     2 台目のコントローラーの識別に使用する名前 (たとえば、コントローラー B) を入力してください。

   イニシエータ ID (複数)
     システムは、これらの SCSI イニシエータ ID を 7 に事前設定しています。 共有チャネルに対しては各 ID を 6 に設定してください。(ServeRAID マネージャー・プログラムでは、6 および 7 以外の番号を選択できないようにしています。)
   注:
     1. コントローラー名およびパートナー名は大文字小文字の区別をします。
     2. 構成に複数の ServeRAID コントローラー・ペアが含まれる場合は、各コントローラー名を固有のものにする必要があります。
10. 「OK」をクリックします。
11. ツリーで、パッシブ・コントローラーとして構成したい ServeRAID コントローラーをクリックします。
12. ツールバーの (クラスターの構成) をクリックします。「クラスターのコントローラー 2 の構成」ウィンドウがオープンします。
13. 以下の情報を提供してください。

    コントローラー名
      ステップ 9 のパートナー名と同じ名前 (たとえば、コントローラー B) を入力してください。

    パートナー名
      ステップ 9 のコントローラー名と同じ名前 (たとえば、コントローラー A) を入力してください。

    イニシエータ ID (複数)
      システムは、これらの SCSI イニシエータ ID を 7 に事前設定しています。 パッシブ・コントローラーを構成するときに、これらの値を変更しないでください。 (ServeRAID マネージャー・プログラムでは、6 および 7 以外の番号を選択できないようにしています。)
    注:
      1. コントローラー名およびパートナー名は大文字小文字の区別をします。
      2. 構成に複数の ServeRAID コントローラー・ペアが含まれる場合は、各コントローラー名を固有のものにする必要があります。
14. 「OK」をクリックします。

## 詳細

- ハードウェア要件の説明
- インストールのガイドラインおよび制約事項
- 筺体の接続
- アレイおよび論理ドライブの構成
- フェイルオーバー環境のインストールの完了
- コントローラーをアクティブからパッシブにフェイル (アクション)

用語集|目次

x-1075-SRM-00-00-JA