# フェイルオーバー環境のインストールの完了

アレイおよび論理ドライブの構成 | インストールの完了

フェイルオーバー環境のインストールを完了するには、適切な ServeRAID デバイス・ドライバーをすでに Windows 2000 または Windows NT 4.0 を稼働中のシステム、または Windows 2000 または Windows NT 4.0 をインストール中のシステムにインストールしてください。以下の項目を参照してください。

- Windows 2000 または Windows NT 4.0 ソフトウェアに添付の資料
- IBM ServeRAID サポート CD

構成が正しいかどうかを確認するには、ServeRAID マネージャーを Windows 2000 または Windows NT 4.0 サーバーにインストールして開始します。

| フェイルオーバー・ペアが正しく構成されていれば、ServeRAID マネージャー・ツリーはコントローラーをアクティブおよびパッシブとして指定します。

フェイルオーバー環境でのトラブルシューティングについては、 「 IBM ServeRAID Software User's Guide, version 5.0」を参照してください。

## 詳細

- ハードウェア要件の説明
- インストールのガイドラインおよび制約事項の説明
- フェイルオーバー用のコントローラーの準備
- 筐体の接続
- アレイおよび論理ドライブの構成
- コントローラーをアクティブからパッシブにフェイル (アクション)

用語集|目次

x-1078-SRM-00-02-JA