# システム構成の確認

構成のサマリーを使用して、ServeRAID マネージャーがユーザーの構成に適用することになる変更をすべて検討します。

1. 「構成のサマリー」ウィンドウに表示された情報を検討します。 構成を変更するには、「アレイの変更」または「論理ドライブの変更」をクリックします。

   注:
     1. 構成の別のビューのツリーを拡張することができます。
     2. 構成に関する追加の情報および警告が、イベント・ビューアーに表示されます。
     3. 一部のオペレーティング・システムには論理ドライブのサイズ制限があります。構成を保管する前に、論理ドライブのサイズがユーザーのオペレーティング・システムに適していることを確認してください。詳細については、オペレーティング・システムの資料を参照してください。
2. 「適用」をクリックします。次に、新規構成を適用するかどうかを聞いてきたら「はい」をクリックします。構成は、ServeRAID コントローラーおよび物理ドライブに保管されます。

   注: 自動初期化を使用不可にした場合は、ServeRAID マネージャーは論理ドライブを自動的に初期化しません。

3. 複数のコントローラーがある場合は、以下の手順を完了してください。
   1. ツリーで、構成したい ServeRAID コントローラーをクリックします。
   2. 「RAID の構成」を右クリックします。構成ウィザードがオープンされます。
   3. 「エクスプレス」または「カスタム」構成を選択して、コントローラーごとに構成ウィザードを実行します。
4. コントローラーの構成が完了したら、特定のコントローラー設定を変更して構成をファイン・チューニングすることができます。

## 詳細

- 構成ウィザードの情報および警告
- 論理ドライブの同期の説明
- 初期化設定の変更
- システムのファイン・チューニング

用語集|目次

x-0704-SRM-00-03-JA