# アレイおよびホット・スペア・ドライブの作成

アレイを作成するには、以下の手順を完了してください。

1. 右側の画面区画にある適切な「アレイ」タブをクリックします。

   次に、作動可能ドライブのリストからアレイに移動したいドライブを選択します。 |

2. >> (選択したドライブを追加) をクリックして、アレイにドライブを追加します。>> (すべてのドライブを追加) をクリックして、アレイにすべての作動可能ドライブを移動することができます。
3. 構成したいそれぞれの追加アレイまたはホット・スペア・ドライブに対してステップ 1 および 2 を 繰り返してください。
   注: スパン・アレイを 作成するには、スパンするアレイが同一のものでなければなりません (すなわち、 同じ物理ドライブ番号でなければなりません)。
4. スパン・アレイを作成したくない場合は、ステップ 5 へ進んでください。 作成する場合は、「スパン・アレイ」チェック・ボックス を選択します。
   「次へ」をクリックします。 「スパン・アレイを作成」ウィンドウがオープンします。
5. アレイおよびホット・スペア・ドライブの作動可能ドライブを選択したら、 「次へ」をクリックします。「論理ドライブを作成」ウィンドウがオープンします。

「エクスプレスおよびカスタム構成」ウィンドウに戻るには、 「戻る」をクリックします。
構成ウィザードを終了するには、「取消」をクリックします。

## 詳細

- 基本アレイの作成の説明
- 例: エクスプレス構成
- スパン・アレイの作成
- スパン・アレイの作成の説明
- ServeRAID コントローラーの構成 : 基本ステップ

用語集|目次

x-0701-SRM-00-03-JA