# アクティブ PCI 機能の使用

注:このアクションは、以下の使用時にはサポートされません。

1. オンボード RAID コントローラー
2. ServeRAID-5i コントローラー

IBM サーバーの中には、アクティブ PCI (ホット・プラグ PCI とも呼ばれる) 機能をサポートするものがあります。 これらの機能を使用して、サーバーのチューニングをオフにせずに PCI コントローラーをインストールまたは除去することができます。 ServeRAID-4 コントローラーは、Windows NT 4.0、Windows 2000、および NetWare でアクティブ PCI 機能をサポートします。 以下の表に、オペレーティング・システムがサポートする機能をまとめます。

機能 | Windows NT 4.0 | Windows 2000 | NetWare 4.x | NetWare 5.x
--- | --- | --- | --- | ---
ホット追加 | はい | はい | いいえ | はい
ホット除去 | いいえ | はい | はい | はい
ホット・リプレース | はい | いいえ | いいえ | いいえ

ホット追加機能を使用して、稼働中のサーバーへコントローラーを追加することで、容量を拡張します。

注: ホット追加機能を使用しない場合、アレイおよび論理ドライブを構成する前に、コントローラーを工場出荷デフォルト設定に戻してください。

ホット除去機能を使用して、稼働中のサーバーからコントローラーを除去します。 コントローラーに障害が起こった場合は、ホット・リプレース機能を使用して、コントローラーを同一のコントローラーと交換してください。

重要: Windows 2000 または NetWare では、障害を起こしたコントローラーをホット除去してから新規コントローラーをホット追加することによってホット・リプレース操作を試行しないでください。 これによって、データの消失が起こります。 これらのオペレーティング・システムでコントローラーが障害を起こした場合、サーバーをシャットダウンしてコントローラーを交換する必要があります。

## 詳細

- アクティブ PCI 機能での Windows NT 4.0 の使用
- 無効ドライブの再構築
- 無効ドライブからの回復
- ホット・スワップ・ドライブの再構築
- コントローラーの交換 (アクション)
- アクティブ・コントローラーからパッシブ・コントローラーへのフェイル (アクション)

用語集|目次

x-1002-SRM-00-03-JA