# エクスプレス構成およびカスタム構成の選択

構成ウィザードでは、2 つのパスから選択してオンボード RAID コントローラー・サブシステムを構成できます。

- 高速で簡単なパスを提供し、ユーザーのオンボード RAID コントローラーを自動的に構成するには、 「エクスプレス構成」をクリックします。

  エクスプレス構成は、以下の処理を行います。

  - ServeRAID マネージャー・ツリーに表示される最初の 2 つの物理ドライブを同じグループにすることで、 アレイを作成します。
  - RAID レベル-1 論理ドライブを作成します。

  注: エクスプレスをクリックする場合は、ServeRAID マネージャーが構成を適用する前に、その構成を検討して承認することになります。構成を変更する必要があれば、 構成のサマリーから行うことができます。

- オンボード RAID コントローラーを手動で構成できるパスについては「カスタム構成」をクリックします。 このパスを選択して、以下のいずれかを行ってください。
  - コントローラーを手動で構成します。
  - 構成する 2 つの物理ドライブを選択します。
  - ホット・スペア・ドライブを作成します。
  - ミラー 1 次ドライブにデータを保存します。
  このパスを使用すると、以下のことを行うことができます。
  - ホット・スペア・ドライブとして使用するアレイに組み込む物理ドライブを選択します。
  - 構成のサマリーをレビューします。

パスを選択したら、「次へ」をクリックします。

## 詳細

- ストライプ単位サイズの説明

用語集|目次

x-0736-SRM-00-03-JA